**BR-PV-HT 冰雹撞击试验机**

适用标准：IEC 61215-2:2016 (2019) MQT17



适用组件尺寸：≥2.6m×1.5m组件（装有组件滑轨）

垂直发射方式，有效消除冰雹重力加速度引起的测速偏差。

**#**冰雹机速度：23.00~39.50m/s（软件设定）

速度测量准确度：±2%

冰雹装弹器：冰雹直径：25、35、45、55mm (各1套)

**#**冰雹模具：25/35/45/55各12只，不锈钢材质

冰雹直径：25/35/45/55mm±5%

冰雹质量：7.53g/20.7g/43.9g/80.2g±5%

冰球直径精度：±5%

冰球质量精度：±5%

**#**发射成功率(速度±5%)：≥80%

（10次发射，8次偏离不超出设定值的±5%）

制冰、储冰工具：冰柜1 (-10°C±5°C)、冰柜2 ( -4°C±2°C)

电子天平：精度0.1mg 量程210g

#定位方式：激光标准+人工方式；激光定位，坐标储存，自动寻位

附件：静音空压机1台、塑胶游标卡尺1只、内六角扳手1套、手套若干…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 mm | 质量g | 试验速度m.s-1 | 直径 mm | 质量g | 试验速度m.s-1 |
| 25.035.045.055.065.075.0 | 7.5320.743.980.2132.0203.0 | 23.027.230.733.936.739.5 | 30.0\*40.0\*50.0\* | 12.3029.1556.94 | 23.8527.5430.79 |



左图：示波器测算速度及加速度

 上图：冰雹填弹器示意图